|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Кресло*-*пульт управления КПУ*-*А** | **Стр*. 1/2*** |
|  | Кресло-пульт управления КПУ-А предназначен для установки на портальных кранах «Альбатрос»,«Сокол». Пульт управления быстро и просто устанавливается в кабине крана, а готовая проводная разводка позволяет быстро выполнить электрическое подключение пульта. Пульты выполнены в стальном корпусе с применением порошковой окраски RAL 7032. Для монтажа и обслуживания оборудования пультов предусмотрены подъемные верхние крышки и съемные боковые панели. Оборудование пультов включает в себя устройства управления и сигнализации, а также переключатели режимов работы и магнитной установки в зависимости от модели крана. |
| Температура окружающего воздуха:  для работы от – 40 0С до +60 0С* для складирования от – 50 0С до +80 0С

Степень защиты IP54

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз*.*** | **Наименование** | **Цена в рублях с НДС 20%** |
| 1 | Кресло-пульт управления тип КПУ-А без кресла крановщика и без основания | По запросу |
| 2 | Основание для кресло-пульта тип КПУ-А |
| 3 | Кресло крановщика КК-200 |
| 4 | Кресло крановщика KFS 2 |
| 5 | Кресло крановщика KFS 4 |
| 6 | Система удобной посадки для кресла крановщика КК-200 |
| 7 | Многоосевой командоконтроллер |
| 8 | Одноосевой командоконтроллер |
| 9 | Двухрычажный командоконтроллер |
| 10 | Переключатель управления |
| 11 | Аппаратура управления и сигнализации |
| 12 | Соединительные клеммники |
| 13 | Окраска под заказ |

 |

******

Кресло*-*пульт управления КПУ*-*А Стр*. 2/2*